Российская Федерация

Иркутская область

Шелеховский муниципальный район

ПОДКАМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

От 17.05.2022 № 14-рд

О внесении изменений в местные нормативы

Градостроительного проектирования Подкаменского

муниципального образования, утвержденные решением Думы

Подкаменского муниципального образования

№12-рд от 24.05.2018г. «Об утверждении местных нормативов

Градостроительного проектирования Подкаменского муниципального образования»

Во исполнение п. 2а абзац 6 Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019 г. №Пр-2397, в соответствии со ст. 29 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подкаменского муниципального образования,

**РЕШИЛА:**

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Подкаменского муниципального образования, утвержденные решением Думы Подкаменского муниципального образования от 24.05.2018 № 12-рд, следующие изменения:

1.1. пункт 3.4.3.4 «Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта» изложить в новой редакции:

**«3.4.3.4. Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| Основные улицы сельского поселения | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги | 60 | 3,5 | 2-4 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | 20 | 4,5 | 1 | - |
| Велосипедные дорожки: | | | | | |
| в составе поперечного профиля УДС | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. | - | 1,5\* | 1-2 | - |
| 1,00\*\* | 2 |
| на рекреационных территориях | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах | 20 | 1,5 | 1-2 | - |
| 1,00\*\* | 2 |
| \* При движении в одном направлении  \*\* При движении в двух направлениях | | | | | |

Примечания: 1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

2. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

4. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки: до проезжей части, опор, деревьев 0,75 м; до тротуаров 0,5 м. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при  
движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном  
движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара,  
должна быть не менее 1 м.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию путем размещения на информационных стендах Подкаменского муниципального образования и официальном сайте Администрации Подкаменского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Подкаменского

муниципального образования,

Глава Подкаменского

муниципального образования Д. А. Бархатова